

**„Beklen” Alapítvány**

a Nagykunsági Civil Társadalomért

Székhely: 5420, Túrkeve, Erdőszél u. 1

Tel/fax: 0656/554-478

Árajánlat tételi felhívás a „Tejcsarnok” felújítási munkálatainak elvégzésére – 1.sz melléklet

A munkavégzés helyszíne: 5420 Túrkeve, Petőfi u. 3. HRSZ:104/2

* Az épületben lévő eszközök (pasztőröző, centrifugák, szekrények, kádak, csövek) kiszerelése
* A kialakítandó öltöző és szociális helység (wc, zuhanykabin) kialakítása gipszkarton falazással, 2 db beltéri ajtó (90\*210) beszerelésével
* A vezetékes víz bekötése az épületbe
* A szennyvíz rendszer felülvizsgálata, az épületből való kiállás elkészítése, valamint az aknába való bekötése (25 m)
* A vezetékes víz leállásainak kiépítése (9 db vízvételi pont). A víz vezetése 5 rétegű csővel történik, amelyet a falba vésve kell elvezetni. A munka felmérése helyszíni szemlekor törtéhet meg.
* A szennyvízlefolyók elhelyezése az épületen belül (10db). A munka felmérése helyszíni szemlekor törtéhet meg. (padlóösszefolyókhoz, gépek vízellátásához és mosogatókhoz)
* A tejcsarnok feldolgozórészében lévő átadó kaput le kell választani, elszeparálni a feldolgozóüzemtől. Kivitelezés: gipszkartonból, a szükséges profilokkal. A falat szükséges szigetelni üveggyapottal, valamint 2 vízvételi pontot kell kialakítani, szennyvízelvezetési lehetősséggel. A falba be kell építeni egy darab ajtót, valamint felé egy darab nem nyitható ablakot. A gipszkarton falon 2 db mosogató kerül elhelyezésre.
* Az üzemrészben bennmaradt régi fém konzolok kiszerelése
* Az épületben lévő, a régi rendszert üzemeltető villanykapcsolók, konnektorok, vezetékek kibontása, megszüntetése.
* Az épületben új villamossági vezetékek beszerelése (230 V, 400 V, elosztódobozok). A munka felmérése helyszíni szemlekor törtéhet meg.
* 2db ablak gipszkartonozása
* A teljes épület padlózatának kiegyenlítése, burkolása (a helységek méretei a tervrajzon)
* Az üzem falainak burkolása 180 cm magasságban (a helységek méretei a tervrajzon)
* Az előtér plafonjának gipszkartonozása
* A sérült plafon kijavítása, megerősítése
* A tisztítószer raktár aljzatának betonozása
* Az öltöző és a szociális helység burkolása (padló és fal)
* A burkolás nélkül maradt részek vakolatjavítása, alapozása, festése fehérre, diszperziós falfestékkel.
* A hulladék anyagok elszállítatása
* Kültéri nyílászáró cseréje (192\*84)

Kelt: Túrkeve, 2013. július 18.

 Barna Tamás

 Kuratórium elnöke